**ПЕРЕЛІК  
 машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,**

**експлуатація яких дозволена на підставі подання декларації**

**(залишилось без змін в умовах воєнного часу)**

1. Усі типи машин та устатковання, що наведені у [підпунктах 1](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp130062?ed=2020_08_22&an=23) і [2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp130062?ed=2020_08_22&an=29), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. N 62, що не зазначені у групі А. (*не зазначені у Додатку 1 та 2 до Юридичної консультації*);

2. Ковальсько-пресове устатковання.

3. Підйомники для підіймання транспортних засобів.

4. Системи газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.

5. Машини спеціалізованих перевантажувальних комплексів.

6. Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб, визначений підпунктом 1 пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого [постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 8](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp100008?ed=2020_07_08&an=21)

7. Устатковання, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких становить більше одного відсотка значення нормативів порогових мас другого класу об'єктів підвищеної небезпеки, що визначені [постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки"](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp020956?ed=2015_12_23&an=22), але менша його граничного значення.

8. Інші машини, механізми, устатковання, що не увійшли до групи А та до яких виробником встановлені вимоги щодо проведення технічного огляду, випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування).

9. Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене у підпункті 18 пункту 5 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого [постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. N 536](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp180536?ed=2020_12_09&an=49)

10. Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів.

11. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів промислового призначення і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.